LISEZ-MOI DU REQUESTER DOS (04/22/93)
=======================================

Chargement des VLMs depuis un r‚pertoire autre que le r‚pertoire actuel

       Le r‚pertoire actuel est utilis‚ pour les VLMs. Pour charger 
       les VLMs depuis un autre r‚pertoire, utilisez la commande "VLM =" 
       dans le fichier NET.CFG.

       Par exemple

       VLM=C:\NWCLIENT\CONN.VLM

Sp‚cification d'un fichier NET.CFG en dehors du r‚pertoire actuel

       Pour sp‚cifier un chemin d'accŠs pour le fichier NET.CFG,
       tapez une commande qui ressemble … ce qui suit (ou mettez
       la commande dans l'AUTOEXEC.BAT) :

       VLM /C=C:\NWCLIENT\NET.CFG

D‚sactiver les VLMs

       Il exsite trois fa‡ons de d‚sactiver un VLM :

       o    Renommez le module avec une extention diff‚rente
            (par exemple, .SAV). C'est la fa‡on la plus facile.

       o    Supprimer le module (cette fa‡on n'est pas recommand‚e).

       o    Configurer les modules … charger dans NET.CFG. Vous
            trouverez ci-dessous la syntaxte qui donne les modules 
            requis pour le Services du R‚pertoire :

            NETWARE DOS REQUESTER
              USE DEFAULTS = OFF
              VLM = CONN.VLM
              VLM = IPXNCP.VLM
              VLM = TRAN.VLM
              VLM = NDS.VLM
              VLM = BIND.VLM
              VLM = NWP.VLM
              VLM = FIO.VLM
              VLM = GENERAL.VLM
              VLM = REDIR.VLM

Changer les paramŠtres par d‚faut NET.CFG pour les ‚critures ant‚m‚moire

       Les donn‚es par d‚faut des paramŠtre suivants pour l'en tˆte
       de section "NetWare DOS Requester" ont ‚t‚ chang‚s dans Poste 
       de travail pour DOS/Windows

       CACHE WRITES = OFF

Ne pas utiliser NETX.COM ou des Shells qui y sont apparent‚s avec les VLMs

       Vous ne pouvez pas charger NETX.COM et NETX.VLM
       simultan‚ment.

       Utilisez NETX.VLM plut“t que NETX.COM et les shells 
       qui y sont apparent‚s.

       NETX.COM (et NET3.COM, NETX.EXE, BNETX.EXE, XMSNETX.EXE, 
       etc.) entrent en conflit avec REDIR.VLM; REDIR.VLM
       et ne se chargeront pas si NETX.COM est charg‚ et vice versa.

       Toutefois, NETX.VLM est ‚tudi‚ pour remplacer NETX.COM et 
       les shells NETX apparent‚s, et est compatible avec le 
       Requester DOS NetWare.

Utilisez l'option NET.CFG "LOAD CONN TABLE LOW = ON" pour la sortie 
initiale de NetWare v4.0

       Quand vous utilisez utilitaires des versions initiales de 
       NetWare 4.0, vous devez r‚gler le paramŠtre "LOAD CONN TABLE LOW" 
       sur ON. Si vous n'utilisez pas les utilitaires 4.0, laissez ce
       paramŠtre sur son r‚glage par d‚faut (OFF) pour une meilleure
       performance de la m‚moire. 

       NetWare DOS Requester 
             LOAD CONN TABLE LOW = ON 
       
       OFF = CONN.VLM charge la table de connexion dans un UMB, si 
       disponible. 
       ON = CONN.VLM charge bas (low) la table de connxion (ce qui 
       agrandit les exigences de m‚moire conventionelle) comme cela est
       requis par la sortie initiale des utilitaires NetWare 4.0. 
      
Evitez de charger les VLMs dans la m‚moire ‚tendue dans Windows

       N'utilisez pas l'option de m‚moire ‚tendue (/ME). Ne faites
       tourner Windows avec le Requester DOS de NetWare 
       que si vous utilisez l'option de m‚moire ‚tendue (/MX, 
       pr‚f‚r‚) ou l'option de m‚moire conventionelle (/MC).

Appels Lecture/Ecriture

       Si une application fait des appels Lecture/Ecriture sur des
       fichiers en mode lecture, entrez cette ligne sous l'en tˆte
       "NetWare DOS Requester" dans le fichier NET.CFG :

       READ ONLY COMPATIBILITY = ON

Les noms des chemins d'accŠs doivent ˆtre de moins de 64 CaractŠres

       Les VLMs ne peuvent pas supporter un nom de chemin d'accŠs 
       de plus de 64 caractŠres. Pour utiliser des chemins d'accŠs
       plus longs, assignez une unit‚ racine et continuez … partir
       de l….


La premiŠre unit‚ disponible est diff‚rente

       Le Shell NetWare pour le DOS utilisait les lettres d'unit‚s 
       aprŠs le paramŠtre LASTDRIVE ; mais le Requester DOS 
       commence … utiliser les premiŠres lettres d'unit‚s avant le
       paramŠtre LASTDRIVE.

       En cons‚quence, les utilisateurs regardent souvent l'unit‚ D: 
       comme ‚tant la premiŠre unit‚ NetWare plut“t que l'unit‚ F:.

       Pour maintenir la compatibilit‚ avec les fichiers par lots
       existants, vous devrez peut ˆtre ajouter une commande comme
       "FIRST NETWORK DRIVE=F" sous la portion DOS Requester de
       NetWare du fichier NET.CFG.

       Autrement, les fichiers par lots qui pr‚sument que l'unit‚
       F: est la premiŠre unit‚ doivent ˆtre alt‚r‚s, ou bien
       les unit‚s D: et E: doivent ˆtre substitu‚es (voir la 
       commande DOS SUBST).

       Dans tous les cas, le paramŠtre LASTDRIVE doit ˆtre ajust‚
       pour ˆtre au dessus de la valeur par d‚faut E:.

L'invite d'unit‚ d'ouverture de session semble ˆtre une unit‚
d'assignation racine

       Parce que le Requester DOS de NetWare est un redirigeur qui
       fonctionne derriŠre le DOS, aucun chemin d'accŠs de 
       r‚pertoire ne peut ˆtre dans la structure de r‚pertoire
       maintenue par le DOS quand le parent du R‚pertoire est
       inaccessible.

       Ceci est le cas avec une connexion non authentifi‚e et
       une unit‚ assign‚e au r‚pertoire SYS:LOGIN. Les utilisateurs
       voient "D:\>" au lieu de "F:\LOGIN>" quand ils chargent 
       le logiciel client DOS la premiŠre.

Addition de l'option NET.CFG pour la section NETX

       TEMP DRIVE DETECTION = ON       
       
Options NET.CFG non document‚s pour la section Requester DOS NetWare

       BIND RECONNECT = OFF             

       OFF = AUTO.VLM ne reconstruit pas automatiquement les 
       connexions de bindery ou ne restaure pas les restrictions
       d'unit‚s/imprimantes. 
       ON = AUTO.VLM enmagazine les informations de connexions
       de bindery n‚cessaires pour reconnecter une connexion de  
       bindery.
       NOTE : pour que ce paramŠtre fonctionne, r‚glez aussi ce qui 
       suit AUTO RECONNECT = ON.

       
       AUTO RETRY = 0                          

       Nombre de secondes pedant lesquelles AUTO.VLM attend avant de
       r‚essayer aprŠs avoir re‡u une erreur critique de r‚seau.
       NOTE : quand ce paramŠtre est 0, AUTO.VLM ne fait aucune
       tentative pour r‚essayer.

       AUTO LARGE TABLE = OFF  

       OFF = AUTO.VLM alloue une petite table (34 octets par 
       connexion) pour la reconnexion de bindery.  
       ON = AUTO.VLM alloue une grande table de connexion (178 octets 
       par connexion) pour la reconnexion de bindery. Si les noms
       utilisateurs et/ou les mots de passes sont plus longs que 16
       caractŠres, r‚glez ce paramŠtre sur ON. Autrement, les utilisa-
       teurs qui ont un mot de passe et/ou un nom d'utilisateur plus
       grands que 16 octets ne peuvent pas se reconnecter. 
       NOTE : pour que ce paramŠtre marche, r‚glez aussi ce qui suit 
       BIND RECONNECT = ON. 



Stations de travail Dos et Windows (04-22-93)
=============================================

Ignorer les messages de Paradox Workshop incorrects

       Paradox Workshop donne un message d'erreur incorrect qui
       indique qu'il ne peut pas tester ou terminer les 
       applications. Ignorez ce message.


Evitez d'utiliser la commande MOVE de DR DOS

       MOVE.EXE dans DR DOS cause la perte de fausse assignation
       racine. Ceci est parce que MOVE obtient le chemin d'accŠs
       actuel et essaie d'effectuer une commande CD sur ce chemin.

Erreur NDIR dans DOS 5.0 de Compaq et DR DOS 6.0

       Dans le DOS 5.0 de Compaq et DR DOS 6.0, les commandes 
       suivantes donnent une erreur :

       NDIR nomserveur/volume :

       DIR nomserveur/volume :

       CD nomserveur/volume :

       Ceci est parce que le DOS traite "/" comme un sp‚cificateur
       d'option quand il fait son pr‚-traitement. A la place, les 
       utilisateurs peuvent assigner une unit‚ et utiliser les 
       lettres d'unit‚s au lieu de la syntaxe de serveur/volume.

Si votre r‚pertoire SYSTEME de Windows est sur le r‚seau

       L'installation de la station de travail cr‚e un a r‚pertoire
       SYSTEM sur la station de travail et copie les fichiers dans
       ce r‚pertoire.

       Assurez-vous aprŠs l'installation que vous copiez ces 
       fichiers dans le r‚pertoire SYSTEME de Windows sur le r‚seau.

                 

Les structures de r‚pertoire actuelles DOS ne sont pas mises … jour avec 
RENDIR.EXE

       Les NCPs qui utilisent un chemin d'accŠs ne vont pas 
       fonctionner correctement. Pour r‚parer ce problŠme, 
       RENDIR.EXE sera chang‚ pour faire une copie de sauvegarde 
       d'un r‚pertoire avant de renommer le r‚pertoire actuel et
       fera suivre par la suite.

IPXODI.COM Version 2.0 ou plus nouvelle n‚cessaire

       Pour supporter la s‚paration de paquets ODI, les
       totaux de contr“le SFT III, et le r‚pondeur de gestion 
       NetWare, IPXNCP.VLM demande qu'IPXODI.COM version 2.0 ou plus
       nouvelle soit charg‚e avec le support pour les totaux de
       contr“le et valid‚ pour GNMA (la version et le niveau 
       de support API sont trait‚s s‚par‚ment dans IPXODI).


 
