REQUESTER NETWARE PER DOS README (04/22/93)
===========================================

Caricamento dei VLM da una directory diversa da quella corrente

       La directory corrente Š usata per i VLM. Per caricare VLM
       da un'altra directory, usa il comando "VLM =" nel file
       NET.CFG.

       Per esempio

       VLM=C:\NWCLIENT\CONN.VLM

Specifica del file NET.CFG fuori dalla directory corrente

       Per specificare un percorso per il file NET.CFG, immetti un
       comando simile al seguente (o metti il comando in
       AUTOEXEC.BAT):

       VLM /C=C:\NWCLIENT\NET.CFG

Disattivazione dei VLM

       Ci sono tre modi per disattivare un VLM:

       o    Renomina il modulo con un'estensione diversa (per
            esempio, .SAV). Questo Š il modo pi— semplice.

       o    Cancella il modulo (non consigliato).

       o    Configura i moduli per il caricamento in NET.CFG.
            Qui sotto viene data la sintassi dei moduli richiesti
            per i Servizi di Directory:

            REQUESTER NETWARE PER DOS  
              USE DEFAULTS = OFF
              VLM = CONN.VLM
              VLM = IPXNCP.VLM
              VLM = TRAN.VLM
              VLM = NDS.VLM
              VLM = BIND.VLM
              VLM = NWP.VLM
              VLM = FIO.VLM
              VLM = GENERAL.VLM
              VLM = REDIR.VLM

Cambia in NET.CFG il default del parametro per le scritture nella cache

       Il default per il seguente parametro nella sezione
       "Requester NetWare per DOS" nella Workstation
       per DOS e Windows Š stata cambiata in

       CACHE WRITES = OFF

Non usare NETX.COM o le shell relative con i VLM

       Non puoi caricare NETX.COM e NETX.VLM simultaneamente.

       Usa NETX.VLM invece di NETX.COM e shell relative.

       NETX.COM (e NET3.COM, NETX.EXE, BNETX.EXE,
       XMSNETX.EXE, ecc.) Š in conflitto con REDIR.VLM; REDIR.VLM
       non caricher… se NETX.COM Š caricato e vice versa.

       Comunque, NETX.VLM Š stato disegnato a sostituire NETX.COM e le
       relative shell NETX, ed Š compatibile con Requester NetWare per 
       DOS.

Usa l'opzione NET.CFG "LOAD CONN TABLE LOW = ON" per il release iniziale 
di NetWare v4.0

       Quando usi il release iniziale delle utility NetWare v4.0,
       devi impostare il parametro "LOAD CONN TABLE LOW" a ON. Se non usi     
       le utility v4.0, lascia questo parametro all'impostazione di 
       default (OFF) per una migliore prestazione della memoria. 

       Requester NetWare per DOS
             LOAD CONN TABLE LOW = ON 
       
       OFF = CONN.VLM carica la tabella delle connessioni in un UMB, se 
       disponibile. 
       ON = CONN.VLM carica la tabella delle connessioni in memoria 
       inferiore (aumentando i requisiti della memoria convenzionale) come
       richiesto dal release iniziale delle utility NetWare v4.0. 
      
Evita di caricare i VLM nella memoria espansa in Windows

       Non usare l'opzione della memoria espansa (/ME). Esegui Windows
       con il Requester NetWare per DOS solo se usi l'opzione
       della memoria estesa (/MX, preferita) o l'opzione della memoria
       convenzionale (/MC).

Chiama Lettura/Scrittura

       Se un'applicazione fa chiamate di lettura/scrittura su file di sola
       lettura, immetti la seguente riga nella sezione "Requester NetWare 
       per DOS" nel file NET.CFG:

       READ ONLY COMPATIBILITY = ON

I nomi di percorso devono essere inferiori a 64 caratteri

       I VLM non supportano nomi di percorso con pi— di 64
       caratteri. Per usare percorsi pi— lunghi, mappa un'unit… disco 
       radice e continua da questo punto.


La prima unit… disco disponibile Š diversa

       La shell convenzionale NetWare per DOS ha usato delle unit… dopo 
       l'ultimo parametro LASTDRIVE; Requester NetWare per DOS inizia 
       usando la prima unit… disco disponibile prima del parametro 
       LASTDRIVE.
       
       Di conseguenza, gli utenti di solito vedono l'unit… D: come prima
       unit… NetWare invece dell'unit… F:.

       Per mantenere la compatibilit… con i file batch esistenti, puoi
       aggiungere il comando "FIRST NETWORK DRIVE
       =F" nella porzione Requester NetWare per DOS del file NET.CFG.

       Altrimenti, i file batch assumono l'unit… F: come prima unit… da 
       modificare, o le unit… D: e E: devono essere sostituite
       (vedi il comando DOS SUBST).

       In ogni caso, il parametro LASTDRIVE deve essere modificato a 
       un valore superiore del valore di default di E:.

Il prompt di login dell'unit… appare come unit… mappata come radice

       Siccome Requester NetWare per DOS Š incaricato di ridirigere
       sulla principale di DOS, nessun percorso di directory deve essere
       nella struttura dell'unit… mantenuta da DOS quando la directory 
       superiore Š inaccessibile.

       Questo Š il caso di una connessione non autenticata e di una 
       unit… alla directory SYS:LOGIN. Gli utenti vedono "D:\>" 
       invece di "F:\LOGIN>" quando caricano per la prima volta il
       software client DOS.

Aggiunta dell'opzione NET.CFG per la sezione NETX

       TEMP DRIVE DETECTION = ON       
       
Opzioni NET.CFG non documentate per la sezione Requester NetWare per DOS

       BIND RECONNECT = OFF             

       OFF = AUTO.VLM non ricostruisce automaticamente le connessioni 
       bindery n‚ ripristina automaticamente le ridirezioni di 
       unit…/stampante. 
       ON = AUTO.VLM memorizza le informazioni di connessione del bindery
       necessarie per riconnettere automaticamente una connessione 
       bindery.
       NOTA:  Per far eseguire questo parametro, impostare anche 
       AUTO RECONNECT = ON.

       
       AUTO RETRY = 0                          

       Numero di secondi che AUTO.VLM aspetta prima di tentare una riprova 
       dopo aver ricevuto un errore critico di rete.
       NOTA:  Quendo questo parametro Š zero 0, AUTO.VLM non fa nessun  
       tentativo di riprova.

       AUTO LARGE TABLE = OFF  

       OFF = AUTO.VLM alloca una piccola tabella (34 byte per 
       connessione) per riconnessioni di bindery.  
       ON = AUTO.VLM alloca una grande tabella di connessioni (178 byte 
       per connessione) per riconnessioni di bindery. Se i nomi di utente 
       e/o le parole d'ordine sono pi— grandi di 16 caratteri, impostare 
       questo parametro su ON. Altrimenti, gli utenti con una parola 
       d'ordine o un nome d'utente pi— grande di 16 byte non possono fare 
       la riconnessione automatica. 
       NOTA:  Per fare eseguire questo parametro, impostare anche BIND 
       RECONNECT = ON. 



Workstation Dos e Windows (04-22-93
======================================

Ignora il messaggio sbagliato di Paradox Workshop

       Paradox Workshop d… un messaggio di errore sbagliato
       indicando che non pu• eseguire il test o finire le 
       applicazioni. Ignora questo messaggio.
       

Evita di usare il comando DR DOS MOVE

       MOVE.EXE in DR DOS causa la perdita della mappatura di radice
       contraffatta. Questo accade siccome MOVE ottiene il percorso
       corrente e tenta di eseguire un comando CD su quel percorso.
       

Errore NDIR in Compaq DOS 5.0 e DR DOS 6.0

       In Compaq DOS 5.0 e DR DOS 6.0, i seguenti comandi 
       danno un errore:

       NDIR servername/volume:

       DIR servername/volume:

       CD servername/volume:

       Questo accade perch‚ DOS tratta "/" uno specificatore d'opzioni
       quando fa la preelaborazione. Gli utenti possono invece mappare
       una unit… e usare lettere di unit… invece della sintassi
       del server/volume.
       
La tua directory SYSTEM di Windows Š sulla rete

       L'installazione della workstation crea una directory SYSTEM 
       sulla workstation e copia i file su quella directory.

       Dopo l'installazione assicurati di copiare quei file nella 
       directory SYSTEM di Windows sulla rete.

La strutture di directory correnti non sono aggiornate con RENDIR.EXE

       NCP che usano un percorso non funzioneranno correttamente.
       Per correggere questo problema, RENDIR.EXE verr… modificato
       per eseguire il back up della directory prima di rinominare
       quella corrente e quindi si trasferir… su di essa.
       
E' richiesta la versione 2.0 o pi— recente di IPXODI.COM

       Per supportare il burst di pacchetti ODI, i totali di somma 
       SFT III, e il risponditore di gestione NetWare, IPXNCP.VLM
       richiede che venga caricata la versione 2.0 o pi— recente di 
       IPXODI.COM con il supporto per i totali di somma e i GNMA 
       abilitati (la versione e il livello di supporto API vengono 
       trattati separatamente in IPXODI).

